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关于印发《华北电力大学空调机

安装管理办法》的通知
校内各单位：

随着我校办学条件的改善，我校各单位安装空调机的数量越来越多。由于没有统一规划，各单位安装空调机的随意性较大，分体式空调机的安装普遍存在乱挂室外机现象，直接影响了建筑物整体美观。另外，空调机的大量安装，也影响学校的用电管理。为了规范空调机的安装，现将《华北电力大学空调机安装管理办法》下发，望校内各单位遵照执行。

附件：华北电力大学（北京）空调机安装管理办法
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附件：
华北电力大学空调机安装管理办法

为了规范我校空调机的安装，特制定本管理办法：

一、校内各单位需安装空调机时，应先向后勤管理处申请，经批准后方可安装。未经批准私自安装的空调机，学校有权责令其限期拆除。

二、从2001年10月1日起，学校对空调机实行“注册”管理，请各单位填报《空调机使用登记表》，并上报后勤管理处备案。

三、从2002年1月1日起，学校只承担公共教学环境和部分实验室空调机所耗电费，凡不属于上述范围所用的空调机，其电费由所使用的单位自理。

四、安装（包括移旧机）空调机的要求：

（一）凡安装空调机的单位（含教学环境所用的空调机），均应安装单项磁卡电度表。对新购不属于公共教学环境场所所安装的空调机，其人工费、购置电度表等材料费由使用空调的单位自理。

（二）安装（包括移旧机）分体空调机室外机的统一位置：

1.分体空调机的室外机应安装在窗户外窗台下方，机体垂直中心线应与外窗口垂直中心线对齐，机体顶面距外窗台面保持20厘米。

2.不同楼层上下相对应的房间安装空调机时，应以先安装的空调室外机位置为准。

3.不具备临窗安装条件的，应以美观为原则参照上述方位安装（特殊情况应报后勤管理处）。

4.在空心砖墙上安装空调机时，应将整个墙体打穿，并在内墙加装护板。

五、已安装空调机的单位，应对所安装的空调室外机进行一次检查。并达到下列要求：

1.空调机连接管线固定牢靠、排列整齐；电源线无裸露、排水管滴排水不影响空调机下方设施的正常使用。

2.空调机托架、管线包裹材料颜色应与挂机墙面颜色保持一致。

3.修复钻孔脱落的墙皮、外墙面无明显残缺痕迹。

4.对严重影响建筑物外观的空调机应拆除重新安装。

六、学校对所有安装空调机的单位均实行用电管理，后勤管理处核定各单位用电标准，后勤服务集团具体负责售电的管理工作。

七、本办法由后勤管理处负责解释。

